"Системы ДЭС"

1. Общие понятия и терминология. Нормативные и руководящие документы

Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации

Адрес в Интернете: http://www.minsvyaz.ru

Ассоциация Документальной Электросвязи (АДЭ)

Адрес в Интернете: http://www.rans.ru

Руководящий документ отрасли РД.45.128-2000 "Сети и службы передачи данных"

В документе изложены технические принципы, которые должны применяться при построении, функционировании и использовании сетей и служб передачи данных на территории России.

Руководящий документ предназначен для использования:

- представителями государственных органов, осуществляющих регулирование в области развития служб электросвязи;

- операторами связи при создании, развитии сетей и служб ПД и предоставлении услуг ПД;

- пользователями услуг сетей связи, передающими данные;

- научными и проектными организациями при разработке и проектировании систем передачи данных и сетей связи, используемых для ПД, и при разработке стандартов в области передачи данных.

Руководящий документ отрасли РД.45.129-2000 "Телематические службы"

В документе изложены технические и организационные принципы, которые должны применяться при построении, функционировании и использовании телематических служб на территории России.

Руководящий документ предназначен для использования:

- представителями государственных органов, осуществляющих регулирование в области служб электросвязи;

- операторами связи при создании, развитии, эксплуатации и предоставлении пользователям услуг телематических служб;

- пользователями услуг телематических служб;

- научными и проектными организациями при разработке и проектировании телематических служб;

- организациями, разрабатывающими стандарты и другие нормативные документы в области телематических служб.

Назначение и характеристика ТМ-служб (Смотреть)

Рекомендации МСЭ (ITU) – Рекомендации МСЭ-Т (ITU-T) по телематическим службам, сетям и оборудованию передачи данных

Основные понятия

Рис. 1.1. Взаимоотношения сети данных, ООД и службы передачи данных

1. СЕТЬ ДАННЫХ, или СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (data network, data transmission network) – совокупность узлов и каналов электросвязи, специально созданная для организации связей между определёнными точками с целью обеспечения передачи данных между ними.

2. СЛУЖБА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (СЛУЖБА ПД) (data transmission service) – служба электросвязи, позволяющая пользователям получать от оператора связи набор услуг передачи данных на базе одной или нескольких сетей данных.

3. ОКОНЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДАННЫХ, ООД (Data Terminal Equipment, DTE) – оконечное оборудование, являющееся источником данных, или получателем данных, или тем и другим (например, ЭВМ). ООД не входит в состав сети передачи данных. В роли ООД могут выступать также серверы телеслужб, присоединенные к сети данных или к каналам передачи данных.

4. АППАРАТУРА ОКОНЧАНИЯ КАНАЛА ДАННЫХ, АКД (Data Circuit- Terminating Equipment, DCE) – аппаратура (или аппаратно-программные средства), которая входит в состав сети передачи данных и обеспечивает согласование с ООД передаваемых и принимаемых сигналов данных.

5. АБОНЕНТСКАЯ ОКОНЕЧНАЯ УСТАНОВКА (АОУ) (subscriber station) – совокупность аппаратуры окончания канала данных (АКД) и оконечного оборудования данных (ООД). Примерами АОУ являются персональная ЭВМ с модемом, большая ЭВМ с группой модемов и локальная вычислительная сеть, подключенная к внешней сети.

6. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ (data transmission) – перенос данных в виде двоичных сигналов из одного пункта в другой средствами электросвязи, как правило, для последующей обработки средствами вычислительной техники.

Примечание 1. Здесь "данными" называется информация, которая представлена в виде, пригодном для обработки автоматическими средствами (например, ЭВМ) при возможном участии человека.

Примечание 2. Предполагается, что в перспективе все сети электросвязи будут обеспечивать передачу сообщений в виде цифровых (двоичных) сигналов, а все виды информации (включая телефон и видео) будут преобразовываться в цифровую форму при передаче по сетям электросвязи ("передача данных" в широком смысле).

7. ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧИ (краткая форма - ПРОТОКОЛ) (communication protocol) – формализованный набор правил, полностью определяющий порядок взаимодействия абонентских терминалов (или других устройств, процессов) друг с другом. Обычно протокол определяется перечнем передаваемых сигналов, процедурой обмена этими сигналами, форматами сигналов и правилами кодирования каждого поля формата.

Сложные протоколы обычно подразделяются на отдельные уровни. Например, 7 уровней выделено в эталонной модели Взаимосвязи Открытых Систем, ВОС (Open System Interconnection, OSI).

8. СЛУЖБА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ (telecommunication service) – организационно-техническая структура на базе сети (или совокупности сетей) электросвязи, позволяющая пользователям получать от оператора связи определённый набор услуг электросвязи.

Различают два вида служб электросвязи:

- службы переноса (bearer services), обеспечивающие только возможности передачи сигналов между стыками сети связи с абонентскими терминалами. Примерами служб переноса являются службы передачи данных. Любая сеть связи обеспечивает одну или несколько служб переноса;

- телеслужбы (teleservices) (или службы предоставления связи), обеспечивающие реализацию всех возможностей (включая функции абонентских терминалов) определённого вида связи между пользователями. Телеслужба организуется на базе службы переноса, обеспечиваемой сетью (сетями) электросвязи, и абонентских терминалов. Примерами телеслужб являются служба телефонной связи, телематические службы (например, служба телефакса, служба электронной почты).

9. СТЫК, или ИНТЕРФЕЙС (interface) – граница между двумя устройствами или системами с определенными физическими, функциональными и электрическими параметрами.

10. ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ (ТМ службы) – службы электросвязи, за исключением телефонной, телеграфной служб и службы передачи данных, предназначенные для передачи информации через сети электросвязи. Примерами ТМ служб являются: факсимильные службы, службы электронных сообщений, службы голосовых сообщений, службы аудио/видеоконференции, а также службы доступа к информации, хранящейся в электронном виде.

ТМ служба в целом включает в себя технические средства оператора(-ов) связи и абонентские терминалы. ТМ служба может обеспечиваться одним или несколькими операторами связи (рис. 1.2).

10. СЛУЖБА ТЕЛЕОБРАБОТКИ – организационно-техническая структура, представляющая совокупность техники электросвязи и обработки данных, для дистанционной обработки информации.

Целевая функция телеобработки – реализация на расстоянии различных процессов с максимальным приближением к качеству этих процессов, получаемому при непосредственном общении пользователей.

Из сравнения определений СЛУЖБА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ и СЛУЖБА ТЕЛЕОБРАБОТКИ следует, что принципиальное различие между ними заключается в том, что последняя включает в себя обработку информации по содержанию.

Примеры служб телеобработки:

- телеметрия

- телемагазин

- телебиржа

- телеаукцион

- телеуправление

- теленавидение

- телесигнализация

- телеобучение

- теленавигация

- локация

- интерактивное телевидение

- факсимиле по запросу

- телеопознание

- телеохрана

В литературе можно встретить понятие ТЕЛЕИНФОРМАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ.
В это понятие включают СЛУЖБЫ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ, СЛУЖБЫ ТЕЛЕОБРАБОТКИ и ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ,
объединяя тем самым процессы связи и процессы телеобработки как телеинформационные процессы.

Примеры систем телеобработки

1. Системы сбора данных

2. Информационно-справочные системы

3. Информационно-управляющие системы

4. Системы реального времени

5. Системы коллективного пользования