Учебный курс "ЭП в системе REX400"

## 4. Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. Введение.

В мае 1991 г. специалисты Института автоматизированных систем организовали АО "Клуб-400", основной задачей которого было создание почтовой станции в соответствии с международными стандартами серии Х.400. При разработке станции использовались следующие принципы: - Все программные подсистемы реализуются на одном компьютере, выполняющем роль транспортной станции (сервера); - В качестве операционных систем используются UNIX, OS/2 и MS DOS; - Система изначально создается как распределенная; - Обеспечиваются эффективные функции удаленного контроля и управления; - Учитывается национальная специфика (не всегда качественные линии связи, нестандартные сети, многоязычные интерфейсы и т.п.). Созданная почтовая станция явилась базой для организации многофункциональной системы обработки и передачи сообщений REX400.

### 4.1. Назначение системы REX400.

REX400 предоставляет пользователям около 100 разнообразных услуг по передаче и обработке сообщений. С системой можно работать с разнообразного оконечного оборудования, начиная от обычных телетайпа и факсимильного аппарата и кончая терминалами локальных и глобальных сетей, современными рабочими станциями. Интеграция различных почтовых, факсимильных, телеграфных и прочих телекоммуникационных услуг, включая автоматическое взаимодействие с системами управления базами данных, осуществляется в системе REX400 легко и естественно для пользователя. В REX400 можно работать как в режиме реального времени (on-line), так и в пакетном режиме. Развитые пользовательские программные средства и приложения разрешают использовать систему в процессах внутрифирменной или другой автоматизации в самых различных областях, начиная от автоматизации крупных производств и кончая финансовой сферой. Современные графические интерфейсы обеспечивают удобство работы не только в среде MS DOS, но и в популярной графической оболочке MS Windows. Использование современных сетевых протоколов обеспечивает также удобство работы и надежность передачи сообщений. Не возникает никаких сложностей при передаче больших файлов, групп файлов и вложенных сообщений. Система REX400, включая все шлюзы и подсистемы, устанавливается всего на одном компьютере средней производительности, что не только резко снижает стоимость программно-аппаратного комплекса и упрощает обслуживание, но и повышает надежность системы. Сочетание распределенной топологии системы с использованием современных методов маршрутизации обеспечивает высокую живучесть системы серверов REX400. При этом возможно оптимальное использование пропускной способности каналов связи. Не возникает проблем, связанных с подключением пользователей в часы пиковой нагрузки, обеспечивается надежное многоточечное сопряжение разнородных сетей и систем. Система REX400 официально зарегистрирована в Международном союзе электросвязи. Установлены прямые почтовые соединения с сетями Х.400 в 30 странах мира.

### 4.2. Услуги системы REX400.

REX400 содержит в себе следующие функциональные подсистемы: - RexMail- ЭП Х.400. - RexFAX- подсистему факсимильного сервиса. - RexGateway- шлюз в сети Х.25. - RexTELEX/AT50- подсистему телекс/телеграфного сервиса. - RexINFO- информационно-справочную подсистему. - RexUUCP- шлюз в компьютерные сети с адресацией Internet. - RexMINIMAX- сетевую систему управления базами данных; а также развитые средства администрирования, управления, сбора и обработки статистики, выставления счетов. Система REX400 обеспечивает обмен данными с другими системами обработки и передачи сообщений по протоколам Х.400 и UUCP, позволяет обмениваться сообщениями между абонентами, имеющими различное оконечное оборудование в соответствии с таблицей:

### 4.3 RexMail-подсистема ЭП Х.400.

Подсистема RexMail обеспечивает почтовый сервис по электронной передаче сообщений в соответствии с международными рекомендациями серии Х.400. Содержание сообщения может представлять собой несколько тел,каждое из которых может быть текстом или файлом в произвольной комбинации, а также вложенным сообщением. Услуги подсистемы ЭП: - Формирование сообщений с указанием его темы; - отправка сообщений по адресам следующих типов: * адрес Х.400; * телексный адрес или адрес в сети АТ-50; * телефонный номер факсимильного средства; * адрес в формате Internet; * номер абонентского ящика в системе REX400. - отправка пробы для абонентов с адресом Х.400; - перенаправление прочитанных сообщений; - регистрация личного абонентского ящика; - регистрация личного телекс/телеграфного номера для пользователей системы; - получение извещений о доставке, недоставке, прочтении сообщений; - возврат содержимого при недоставке сообщения; - многоадресная отправка сообщений; - отложенная доставка сообщений; - использование псевдонимов для сокращенного ввода адресов; - передача в составе сообщений текстов и файлов, а на факсимильный аппарат текстов и графических файлов в формате РСХ. - передача заголовков сообщений; - ведение архивов для всех видов сообщений; - создание и ведение собственной области для каждого пользователя; - поддержка удаленных операций с файлами в собственной области для каждого пользователя; - создание, ведение и управление тематических досок объявлений; - ведение и просмотр каждым пользователем индивидуальной статистики; - выбор языка общения и интерфейса; - возможность работы с системой в режиме реального времени (on-line), используя любую коммуникационную программу; - возможность работы с системой в режиме offline, используя агентов пользователей удаленного типа (для среды MS DOS и Windows); - прием факсов, телексов, телеграмм, а также сообщений из компьютерных сетей с адресацией Internet.

### 4.4 RexFAX- подсистема факсимильного сервиса.

Подсистема RexFAX позволяет пользователям подключиться к системе REX400, применяя обычный факсимильный аппарат, отправлять и принимать факсимильные сообщения, а также работать с факсимильной доской объявлений. Услуги подсистемы: - прием факсимильных сообщений с факсимильных средств абонентов (факсимильный аппарат, факсимильный модем на компьютере); - рассылка факсимильных сообщений от пользователей других подсистем REX400: RexMail- текст, графические файлы в формате РСХ, RexAT50/TELEX- текст, RexFAX- факсы; - рассылка факсимильных сообщений от пользователей других систем ЭП (Internet, Релком и др.); - отправка сообщений администратору системы; - отправка сообщений по следующим адресам: * адрес Х.400; * телефонный номер факсимильного средства; * адрес в формате Internet; * номер абонентского ящика в системе REX400. - регистрация личного абонентского ящика; - доставка факсимильных сообщений пользователям системы REX400 (RexMail- в виде графического файла TIFF, RexFAX- факсимильное сообщение); - многоадресная доставка сообщений (отправка сообщений в заданное время); - использование псевдонимов для сокращенного ввода адресов; - ведение архива для отправленных сообщений; - повторная отправка сообщений из архива (без твердой копии); - отправка сообщений зарегистрированными и незарегистрированными абонентами системы в абонентский ящик абоненту системы REX400 (факсимильному или абоненту ЭП); - прием сообщений с факсимильной доски объявлений; - отправка сообщений в почтовый ящик пользователя после неудачных попыток доставки на его факсимильное средство; - прием сообщений из личного почтового ящика; - голосовая подсказка при работе с системой; - получение извещений о доставке или недоставке с указанием причин; - ведение детальной статистики для пользователя.

### 4.5 RexX.25- шлюз в сети Х.25.

Подсистема RexX.25 позволяет пользователям подключаться и работать в режиме реального времени (online) с ресурсами сетей Х.25. Услуги подсистемы: - полная эмуляция работы высокоскоростного терминального концентратора (ПАД) по протоколу Х.28; - подключение к информационным ресурсам по сетевым адресам и сокращенным мнемоническим именам; - справочная поддержка по сетевым ресурсам; - возможность просмотра индивидуальной статистики и истории соединений.

### 4.6 RexTELEX/AT50- подсистема телекс/телеграфного сервиса.

Подсистема RexTELEX/AT50 позволяет подключиться к REX400 с обычного телеграфного (телексного) аппарата, отправлять сообщения получателям различных телекоммуникационных сред. Услуги подсистемы: - прием сообщений с обычных телеграфных и телексных аппаратов или соответствующих терминалов; - отправка сообщений получателям в ЭП, на факс, телекс, телеграф по следующим адресам: * адрес Х.400; * телексный адрес или адрес в сети АТ-50; * телефонный номер факсимильного средства; * адрес в формате Internet; * номер абонентского ящика в системе REX400. - получение извещений о доставке и недоставке сообщения; - многоадресная отправка сообщений; - отложенная доставка сообщений; - ведение и просмотр каждым пользователем индивидуальной статистики; - регистрация личного телекс/телеграфного номера или абонентского ящика для пользователей системы (конечным адресом может быть указан телефонный номер факсимильного аппарата, почтового ящика в системе REX400 или в другой почте Х.400, а также адрес абонента в компьютерных сетях с адресацией Internet).

### 4.7 RexINFO- информационно-справочная подсистема.

Информационно-справочная подсистема RexINFO предназначена для размещения текстовых материалов простой структуры (руководства, описания, справочники и др.) и предоставления доступа для работы с ней пользователям в режиме реального времени (online). Услуги подсистемы: - просмотр информации по гипертекстовому принципу; - поддержка многоязычного интерфейса; - сбор статистики по работе пользователей.

### 4.8 RexUUCP- шлюз в компьютерные сети с адресацией в Internet.

RexUUCP обеспечивает обмен сообщениями между абонентами системы REX400 и сетей с адресацией типа Internet, например с абонентами системы Релком. Услуги подсистемы: - поддержка для пользователей системы REX400 адреса в формате Internet; - прием из сетей с форматом адреса Internet сообщений и передача их абонентам системы REX400. - передача сообщений от абонентов системы REX400 абонентам с форматом адреса Internet; - рассылка телексов, телеграмм и факсов пользователям других компьютерных сетей, поддерживающих формат адреса Internet, средствами системы REX400 (через подсистемы RexFAX и RexTELEX/AT50).

### 4.9 RexMINIMAX- сетевая система управления базами данных.

Сетевая система управления базами данных RexMINIMAX- единственная сетевая подсистема REX400, которая реализована на отдельном компьютере. Подключение к системе REX400 производится по протоколу Х.25, локальной сети либо через последовательный порт. Сейчас ведутся работы по интеграции RexMINIMAX и REX400 на одном компьютере под управлением OS/2. К RexMINIMAX возможен сетевой доступ как в режиме реального времени (online), так и посредством почтовых запросов из сети Х.400. RexMINIMAX поддерживает сетевую и реляционную модели баз данных и позволяет: - работать с графическими форматами различных форматов (РСХ, TIFF, GIF, векторный формат); - проводить быстрый поиск требуемой информации в базах данных большого объема (до нескольких Гбайт); - использовать общепринятые поисковые средства; - создавать сжатые базы данных; - определять форматы вводимых документов и таблицы для вывода информации; - осуществлять ввод, редактирование и удаление документов в удаленном режиме; - обрабатывать статистическую информацию о работе пользователей, оплате счетов;

### 4.10 Основные технические характеристики и возможности RexMINIMAX:

- число одновременно работающих пользователей- до 64; - максимальное число документов- 1 000 000 000; - максимальное число полей в документе- 127; - числовые поля-целые, удвоенные целые, вещественные, время, дата; - текстуальные поля-текст, дескриптор, строка, графический слайд; - определенные типы полей-классификатор, группа; - возможность определять повторяемым любой элемент данных; - автоматическое индексирование (при указании) текстуальных и числовых данных; - задание отчетов документов с помощью специального языка задания форматов; - автоматическое кодирование слов текстуальных полей; - встроенный редактор документов и графический редактор; - произвольное количество пользователей и баз данных; - санкционирование доступа к базам данных; - произвольное количество определенных таблиц для вывода; - режим автоматического удаления окончаний русских слов; - множественный поиск документов; - поиск нетекстовой информации по значению или диапазону значений полей; - сортировка информации по полям; - логические операции "и", "или", "не"; - использование при поиске уже найденного множества документов.

### BACK