##

# Лабораторная работа

"Изучение интерфейсов, установка параметров и анализ коммуникационных возможностей терминальных программ"

(модем U.S. Robotics 56K Faxmodem Ext)

Для закрепления теоретических знаний необходимо выполнить следующие тесты:

1) Стандарты для модемов;

2) S – регистры;

3) АТ – команды.

Тесты расположены по адресу: http://opds.sut.ru/cgi-bin/test

Результаты выполнения тестов сохраняются на сервере opds.sut.ru и проверяются преподавателем.

После выполнения тестов можно приступить к выполнению лабораторной работы.

Примечание: Руководство пользователя и справочник для модема U.S. Robotics 56K Faxmodem Ext находится в списке меню по адресу: http://opds.sut.ru/electronic_manuals/modem/gen/index.htm

Часть 1. Установка модемной связи по протоколам коррекции ошибок и сжатия данных: V.42, V.42bis

1.1. Установить конфигурационные параметры терминальной программы

1) вызвать программу ZOC V5. Не меняя параметров соединения, нажать Connect.

2) указать параметры (Options Edit Session Profile… Вкладка Device)

- I/O Device Serial/Modem

- порт COM2

- скорость порта 56000 бит/с

- 8 информационных бит, 1 стоповый бит, контрольный бит отсутствует (8N1)

- строка инициализации в файле standard.zat должна содержать АТ-команду на установку заводских параметров (&F1)

3) включить модем

4) проинициализировать модем (FileInitialize Device)

1.2. Установить модемную связь с использованием протокола V.42bis. Вывести информацию о сеансе связи

1) установить связь (ATX1D – ATA)

ATX1D – команды «вызова».

По стандарту соединение с другим модемом осуществляется через АТС. Так как в учебной лаборатории модемы соединены «напрямую», то вместо команды ATDn следует набирать ATX1D. Команда X1 позволяет установить связь между модемами, не дожидаясь ответа станции.

АТА – снятие трубки вручную для ответа.

АТ – префикс, требуемый для ввода всех команд, кроме А/, +++ и А>.

После префикса может быть записано несколько АТ-команд.

2) после установления соединения перейти в командный режим

Для перехода в командный режим (возврат в командный режим соединения) необходимо выдать в модем три символа escape-последовательности (по умолчанию это символ: + ). Если переход осуществлен, модем выдаст сообщение OK.

3) вывести и проанализировать информацию о сеансе связи

С помощью команд I6 – Диагностика соединения и I11 – Расширенная диагностика соединения получить информацию о сеансе связи.

4) осуществить возврат в режим соединения (O0)

5) закончить сеанс связи (FileDisconnect)

1.3. Установить модемную связь с использованием протокола V.42. Вывести информацию о сеансе связи

1) выдать в модем команду &K0 – Сжатие данных отключено

2) установить связь (ATX1D – ATA)

3) перейти в командный режим (+++)

4) вывести и проанализировать информацию о сеансе связи (I6 и I11)

5) перейти в режим передачи данных (O0)

6) закончить сеанс связи (FileDisconnect)

1.4. Установить модемную связь без коррекции и сжатия данных

1) выдать в модем команды &K0 – Сжатие данных отключено

и &M0 – Коррекция ошибок отключена

2) установить связь (ATX1D – ATA)

3) перейти в командный режим (+++)

4) вывести и проанализировать информацию о сеансе связи (I6 и I11)

5) перейти в режим передачи данных (O0)

6) закончить сеанс связи (FileDisconnect)

1.5. Вывести информацию о модеме

- I0 – Четырехзначный код изделия
- I1 – Результаты проверки контрольной суммы ПЗУ
- I2 – Результаты проверки контрольной суммы ОЗУ
- I3 – Тип продукта
- I4 – Текущие параметры модема
- I5 – Параметры, сохраненные в памяти
- I7 – Конфигурация продукта
- I9 – Сведения Plug and Play

Отчет должен содержать:

1) результаты диагностики и расширенной диагностики соединений и информацию о модеме;

2) описание АТ – команд для тестирования модема и схемы, поясняющие различные виды тестирования;

3) цепи и назначение сигналов интерфейса RS-232;

4) назначение и возможные состояния индикаторов на передней панели модема.

Часть 2. Анализ эффективности протоколов обмена данными

1) Создать в папке upload на диске D: текстовый (.txt) и графический

(.jpg) файлы объемом 10-12 Kбайт.

2) Используя протоколы обмена данными Xmodem и Zmodem, передать

текстовый файл.

Выбор протокола обмена данными осуществляется во вкладке

Transfer (Options Edit Session Profile…)

Для передачи файла в меню Transfer выбрать Upload, указать нужный документ и нажать ОК.

Прохронометрировать время передачи (Тпрд) и определить среднюю информационную скорость передачи (Vинф) для двух режимов соединения:
- без коррекции и сжатия данных;
- сжатие данных по протоколу V.42bis.

3) Используя протоколы обмена данными Xmodem и Zmodem, передать графический файл.

Прохронометрировать время передачи и определить среднюю информационную скорость.

Отчет должен содержать:

1) краткую сравнительную характеристику протоколов обмена данными Xmodem, Zmodem;

2) блок-схемы следующих алгоритмов:
- Алгоритм организации соединения и ведения диалога с удаленным абонентом;
- Алгоритм организации соединения и передачи файлов;
- Алгоритм организации соединения и приема файлов;

3) таблицу «Эффективность протоколов обмена данными» и выводы по полученным результатам.

Эффективность протоколов обмена данными

Тип файла и его объем | Время и скорость передачи | Xmodem | Zmodem | Режим соединения
Текстовый N= [Кбайт] | Тпрд, с |  |  | без коррекции и сжатия данных
Vинф, бит/с |  |
Текстовый N= [Кбайт] | Тпрд, с |  |  | V.42bis
Vинф, бит/с |  |
Графический N= [Кбайт] | Тпрд, с |  |  | V.42bis
Vинф, бит/с |  |