# Абонентская справочная служба Видеотекс

Видеотекс - система, сочетающая в себе черты телевидения, телефонной связи и вычислительной техники. Система была создана компанией Вгitish Те1есоm (Великобритания), которая ввела в эксплуатацию первую массовую справочную службу общего пользования. Вскоре эта система распространилась и в других странах Европы.

В настоящее время происходит всё более тесное сближение видеотекса с другими системами телематики: Телетексом,Телетекстом и прочими. Видеотекс же развивается таким образом, что наряду с буквенно-цифровой информацией можно передавать цветные неподвижные телевизионные изображения. Для передачи сигналов Видеотекса используют каналы цифровых сетей с пропускной способностью до 64 Кбит/с.

Соединение абонентов системы Видеотекс с банком данных происходит по телефонной сети рис. 2.1. Вначале абонент, набрав номер, через АТС выходит на информационный центр. Получив вызов, ЭВМ посылает в линию сигнал тональной частоты 1300 Гц, услышав который, абонент переключает телефонную линию на вход модема и получает доступ к ЭВМ через свой блок ввода данных. Для ведения диалога с ЭВМ абонент сообщает ей свой абонентский номер.

Pис. 2.1

Как правило, системы Видеотекса и Телетекста объединяют в одном абонентском пункте. На рис. 2.2 показана функциональная схема такого оборудования. В него входят стандартный телевизор с модулем или приставкой телетекст-видеотекс (ТТ-ВТ), телефонный аппарат, пульт дистанционного выделения строки, цифрового синхрогенератора, генератора знаков, формирователя сигналов изображения и формирователя комбинированного видеосигнала.

Pис. 2.2

Обработка команд телеуправления и установка режима по желанию пользователя осуществляются программным путем с помощью управляющей микроЭВМ.

Компьютер производит также настройку телевизора на заданную программу, служит таймером, управляет отображением номера выбранного канала и т. д.

В модуле имеется оперативное запоминающее устройство обычно небольшой емкости (64 Кбит), что позволяет хранить в памяти восемь страниц текста.

# Стандарт на отображение и наборы знаков

Существуют четыре метода передачи и отображения информации:

1) буквенно-цифровой (для отображения используется обычный набор знаков);

2) буквенно-мозаичный (запоминаются и воспроизводятся страницы изображений);

3) буквенно-геометрический (запоминаются в компактной форме геометрические изображения с высокой разрешающей способностью);

4) фотографический (запоминаются параметры каждой точки; применяется для воспроизведения фотографий или графических изображений,которые слишком сложны для буквенно-геометрического метода).

Буквенно-мозаичные системы, примером которых являются системы Рrestel, могут отображать любые знаки либо графические элементы на фиксированных позициях знакомест условной сетки. Стандарты на семиразрядные коды обмена ннформацией содержатся в документе ISO-646. Семь бит образуют 128 комбинаций, число которых недостаточно для получения исчерпывающего набора знаков. Способ расширения кодов, описанный в документе ISO-2022, обеспечивает интерпретацию одних и тех же комбинаций бит различными путями. Базовая кодовая таблица содержит тридцать две позиции знаков управления (C – набор знаков), и девяносто шесть позиций элементов графики (G - набор знаков), определяемых кодовыми словами.

# Области применения Видеотекса

Видеотекс используется в двух областях: в деловой жизни и в быту.

По сравнению с другими средствами поиска информации Видеотекс обеспечивает более простой и дешёвый (относительно обычных компьютерных терминалов) доступ к информации, которая постоянно обновляется (преимущество перед печатными материалами) и может быть предоставлена на длительное время (достоинство перед телефоном). Область применения Видеотекса охватывает расчет зарплаты, налогов и другие текущие расчеты.

Видеотекс нашел широкое применение в банковском деле. Несомненна его роль при моделировании сложных прогнозов, ведении дел с помощью кредитных карточек, для безопасного перемещения средств. Видеотекс может быть использован для прямой продажи тех товаров, реклама которых не требует высококачественных изображений.

Видеотекс предоставляет новые возможности использования баз данных при небольших дополнительных затратах. Это достигается двумя путями: преобразованием формата существующей в базах данных информации в стандарт Видеотекса и использованием Видеотекса в качестве средства преобразования протоколов и сопряжения с существующими базами данных. Хотя Видеотекс и не предполагает сложных текстов и скорость передача данных относительно низка, возможности службы сообщений привлекает деловых потребителей.

Факторами, в какой-то степени сдерживающими применение Видеотекса в деловой сфере, являются ограниченность возможностей и относительное отсутствие секретности.

Система Видеотекс позволяет также значительно улучшить информационно-справочное обслуживание населения. Поиск информации - основная область применения Видеотекса в быту. По сравнению с информацией в печатных изданиях у него есть два основных преимущества: доступен в любое время суток и информация, находящаяся в базе данных Видеотекса, постоянно актуализируется.

Видеотекс может предоставлять пользователю следующую информацию: новости, сводки погоды, цены на товары, путеводители по театрам и кинотеатрам, медицинские советы и т. д.

Видеотекс позволяет экономно использовать ресурсы вычислительной техники. Это объясняется тем, что обладатель абонентского устройства как в бытовой, так и в производственной сферах будет иметь сравнительно простой выход к мощным ЭВМ.

Недостатки также очевидны: относительно большая стоимость, потеря визуального качества изображения (по сравнению с ТВ), краткость, отсутствие подробностей.

# Сеть распределенных баз данных

По мере развития системы и увеличения объемов баз данных становится невозможным иметь все копии данных в каждом центре Видеотекса. Некоторые данные являются региональными, например сведения о репертуаре кинотеатров, о работе магазинов и пр. Следовательно, базы данных могут быть разделены на локальные и национальные.

Поставщики региональной информации обеспечивают обновление локальных баз данных о своих районах, а поставщики национальной информации должны обновлять свои данные на любом уровне в системе. Обновление автоматически корректируется во всех звеньях системы, относящейся к этой базе данных.

Система Видеотекса может быть трехуровневой. В такой структуре региональные данные отделены от национальных. Многие малые локальные центры имеют идентичные копии используемых национальных или региональных данных. Запросы абонентов за редко используемыми данными должны пройти вверх по иерархии.

К 1990 г. многие страны уже имели национальные коммутируемые сети данных. Сети могут обеспечивать соединение вычислительных машин. Они используют широкополосные тракты и обеспечивают малое время соединения. Их предполагается использовать для связи центров Видеотекса. Центры Видеотекса работают с сетями данных для доступа к различным главным компьютерам, в которых создаются базы данных или сосредоточены средства обработки. Абонентское устройство обеспечивает соединение с местным центром Видеотекса и для надежности может автоматически соединяться более чем с одним из таких центров. Тарифная структура такой национальной системы может быть независимой от расстояния, так что абоненты, получающие доступ к данным удаленных источников, не вносят дополнительной платы.

В ряде стран произошло слияние системы Видеотекса с системами с разделением времени и другими системами, использующими банки данных. При этом абонентский терминал использует для установления связи с такими системами либо телефонные соединительные сети, либо национальные или международные сети передачи данных.

# Международные сети

К началу 90-х годов сети передачи данных различных стран были соединены между собой, и сегодня абонент с терминалом, находящийся на одном континенте, может иметь доступ к банку данных на другом. Однако имеется некоторая несовместимость систем Видеотекса в разных странах. Поэтому могут потребоваться преобразующие операции для обеспечения соединения.