Рабочая программа

Дисциплина «Системы документальной электросвязи».

Виды учебных занятий:

- лекции;

- лабораторные занятия;

- самостоятельная работа.

Формы контроля знаний студентов:

- экзамен и (или) зачет;

- зачет по лабораторным работам;

- компьютерное тестирование знаний.

Тематический план дисциплины

Введение

Тема 1. Общие понятия и терминология. Нормативные и руководящие документы

Тема 2. Модемы в системах ДЭС

Тема 3. Системы факсимильной связи

Тема 4. ЭМВОС. Реализация физического уровня

Тема 5. Протоколы канального уровня

Тема 6. Технологии xDSL

Тема 7. Электронная почта в системе Х.400

Заключение

Литература

1. Руководящий документ отрасли РД.45.128-2000 "Сети и службы передачи данных".

2. Руководящий документ отрасли РД.45.129-2000 "Телематические службы".

3. Лагутенко О.И. Современные модемы. - М.: Эко-Трендз, 2002. - 344 с.

4. Щелованов Л.Н. Системы факсимильной связи. Уч. пособие / ЛЭИС, 1991. - 60 с.

5. Березин С.В. Факсимильная связь в Windows. – СПб. – Санкт-Петербург, 2000. – 304 с.

6. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – СПб: Издательство «Питер», 2000. - 672 с.

7. Яновский Г.Г. Электронная почта на базе стандарта Х.400. - Технологии электронных коммуникаций. Том 29, М.: Россия, 1992. - 116 с.

8. Головина О.Б., Доронин Е.М. Назначение и примеры использования устройства абонентского доступа FlexDSL FG-PAM-SAN-Eth в компьютерных сетях. Уч. пособие (электронная версия) / СПбГУТ (ОПДС), 2008. – 44 с.

9. Бочелюк Т.В., Доронин Е.М. Назначение и примеры использования интегрированного устройства абонентского доступа
FlexDSL FG-PAM-SAN-4Eth-R, V1 в компьютерных сетях. Уч. пособие (электронная версия) / СПбГУТ (ОПДС), 2008. – 66 с.

10. Электронный учебный курс "Системы телематики".

11. Компьютерный учебный курс "ЭП в системе REX400".

Тематика лабораторных занятий

1. Лабораторная работа “Исследование режимов работы и возможностей модемов для телефонных каналов”

модем AnCom ST-2442
модем U.S. Robotics 56K Faxmodem Ext

2. Лабораторная работа “Изучение характеристик, настройка ЦФА и обмен факсимильными сообщениями по ТФОП”

3. Лабораторная работа “Обмен факсимильными сообщениями и их обработка при использовании факс-модемов”

4. Лабораторная работа “Исследование эффективности алгоритмов сжатия цифрового факсимильного сигнала”

5. Лабораторная работа “Анализ структуры и возможностей многофункциональной системы обработки и передачи сообщений REX400”

Вопросы и задачи для подготовки к экзамену и (или) зачету

Вопросы для зачета по лабораторным работам

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ГВМ – главная вычислительная машина

ИВС – информационно-вычислительная сеть

КК – коммутация каналов

КП – коммутация пакетов

КС – коммутация сообщений

ЛВС – локальная вычислительная сеть

МОС – Международная организация по стандартизации

МСЭ-Т – Международный союз электросвязи - сектор по стандартам коммуникационных сетей (до 1993 г. МККТТ — Международный консультативный комитет по телеграфии и телефонии)

ПД – передача данных

ТЛФ – телефонные каналы

ТЛФОП (ТФОП) – телефонная сеть общего пользования

ТМ – терминальный модуль

Хост-ЭВМ –система, предоставляющая пользователю свои информационные и вычислительные ресурсы

ЦКП – центр коммутации пакетов

ЭМВОС – эталонная модель взаимодействия открытых систем

ЭП – электронная почта

ARP – Address Resolution Protocol (протокол преобразования адресов)

ASCII – American Standard Code for Information Interchange (Американский стандартный код для информационного обмена)

ATM – Asynchronous Transfer Mode (режим асинхронной передачи)

BGP – Border Gateway Protocol (протокол граничных маршрутизаторов)

BISDN – Broadband Integrated Services Digital Network (широкополосная цифровая сеть с интеграцией служб)

CBMS – Computer Based Messaging System (компьютерная система передачи сообщений)

CGI – Common Gateway Interface (универсальный интерфейс шлюзов)

CIR – Committed Information Rate (согласованная информационная скорость)

DLCI – Data Link Connection Identifier (идентификатор соединения по звену передачи данных)

DNS – Domain Name Service (служба именования доменов)

EGP – Exterior Gateway Protocol (протокол маршрутизации)

FAQ – Frequently Asked Questions (часто задаваемые вопросы)

FS – File Server (файл-сервер)

FCFS – First Come – First Served (первым пришёл – первым обслужен)

FDDI – Fiber Distributed Data Interface (распределённый интерфейс передачи данных по волоконно-оптическому кабелю)

FQDN – Fully Qualified Domain Name (полный доменный адрес)

Frame Relay – быстрая коммутация кадров

FTP – File Transfer Protocol (протокол пересылки файлов)

GGP – Gateway to Gateway Protocol (протокол маршрутизатор–маршрутизатор)

HELLO – реализация протокола внутренней маршрутизации

HTML – Hyper Text Markup Language (язык для работы с гипертекстом)

HTTP – Hyper Text Transfer Protocol (протокол для пересылки гипертекстов)

ICMP – Internet Control Message Protocol (межсетевой протокол управляющих сообщений)

IEEE 802 – Institute of Electrical and Electronics Engineers 802 (Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике, Комитет № 802)

IGP – Interior Gateway Protocol (внутренний протокол маршрутизации)

IP – Internet Protocol (межсетевой протокол)

ISDN – Integrated Services Digital Network (цифровая сеть с интеграцией служб)

IS-IS – Intermediate System to Intermediate System Protocol (протокол маршрутизации, выполняющий маршрутизацию данных IP и МОС)

LAN – Local Area Network (локальная вычислительная сеть)

LAP-B – Link Access Procedures Balanced (сбалансированные процедуры доступа к каналу)

MAC – Media Access Control (управление доступом к среде)

MAN – Metropolitan Area Network (региональная сеть)

MHS – Message Handing System (система обработки сообщений)

MIME – Multipurpose Internet Mail Extensions (многоцелевые расширения электронной почты Internet)

MTA – Message Transfer Agent (агент пересылки сообщений)

МТS – Message Transfer System (система пересылки сообщений)

NFS – Network File System (сетевая файловая система)

NNI – Network-to-Network Interface (межсетевой интерфейс)

NNTP – Network News Transfer Protocol (протокол сетевой передачи новостей)

NVT – Network Virtual Terminal (сетевой виртуальный терминал)

OSPF – Open Shortest Path First (открытый протокол предпочтения кратчайшего пути)

РОР – Post Office Protocol (протокол почтового отделения)

РРР – Point-to-Point Protocol (протокол точка–точка)

PVC – Permanent Virtual Circuits (постоянные виртуальные соединения)

RARP – Reverse Address Resolution Protocol (протокол обратного преобразования адреса)

RFC – Request For Comments (документ, описывающий принятый в Internet стандарт)

RIP – Routing Information Protocol (протокол для передачи маршрутной информации)

RPC – Remote Procedure Call (вызов удалённых процедур)

SLIP – Serial Line Internet Protocol (межсетевой протокол для последовательного канала)

SMTP – Simple Mail Transfer Protocol (простой протокол электронной почты)

SNMP – Simple Network Management Protocol (простой протокол управления сетью)

SPF – Shortest Path First (кратчайший путь первым)

SVC – Switched Virtual Circuits (коммутируемый виртуальный канал)

TCP – Transmission Control Protocol (протокол управления передачей данных)

TELNET – Terminal Networking (протокол и программные средства, позволяющие подключаться к удалённой машине и работать с ней через эмулируемый терминал)

TFTP – Trivial File Transfer Protocol (простейший протокол пересылки файлов)

UA – User Agent (агент пользователя)

UDP – User Datagram Protocol (протокол пользовательских дейтаграмм)

UNI – User-to-Network Interface (сетевой интерфейс пользователя)

URL – Universal Resource Locator (универсальный указатель ресурса)

UUCP – Unix-Unix-Copy-Program (программа копирования с операционной системы Unix на такую же операционную систему)

WAN – Wide Area Network (глобальная сеть)

WS – Work Station (рабочая станция)