Система печатания газет децентрализованным способом

<

Cистема печатания газет децентрализованным способом
В редакции подготовленный для газеты текстовый материал набирается на электронной машине и переносится на перфоленту. Перфолента через трансмиттер управляет автоматической строкоотливной машиной.
Иллюстрации подготавливаются отдельно.
Строки текста, заголовки, фигурные штриховые знаки, клише иллюстраций компонуются в специальной раме и образуют первичную форму газетной страницы.
С этой формы на пробном станке (1) изготавливаются односторонние оттиски. Самый хороший оттиск используется в качестве оригинала изображения газетной полосы (2).
Оттиск, используемый в качестве оригинала изображения газетной полосы
Оригинал заряжается в передающий аппарат Ф1ДК «Газета-2» (3). Факсимильный сигнал передается по вторичным каналам связи в пункт приема – ЦПГ – цех приема газет (4).
ЦПГ – цех приема газет
В приемном аппарате Ф1ПК комплекса «Газета-2» (5) осуществляется запись принятого сигнала на фотопленку (6). В аппаратуре «Газета-2» применяется рулонная фотопленка ФТФ-3.
Экспонируемую фотопленку проявляют, фиксируют и сушат.
Приемный аппарат Ф1ПК комплекса «Газета-2»
Газетная полоса, принятая и записанная на фотопленку
Если необходимо, негатив ретушируют, проверяют его качество с помощью микроскопа (7) и денситометра (измерителя оптической плотности) (8).
Ретуширование негатива
Проверка качества негатива
Затем фотокопия - негатив передается в травильный цех типографии.
Там она контактирует с цинковой пластиной, на которую был нанесен светочувствительный слой. Происходит экспонирование (9). Из-за малой светочувствительности копирование производится с помощью мощных дуговых ламп.
Экспонированная пластина погружается в ванну, где изображение окрашивается (10).
Затем изображение обжигается в специальной печи (11), и пластина переносится в травильную машину (12).
Обработка изображения в травильной машине
Процесс травления является наиболее сложным и трудоемким.
Травление производится в растворе азотной кислоты. На тех участках пластины, где изображение не было задублено, то есть на пробельных участках, цинк растворяется.
Глубина травления зависит от расстояния между печатными элементами и находится в пределах от 0,01 до 1-1,65 мм.
После дополнительной механической коррекции (13) полученная вторичная форма – клише (14) используется для изготовления матрицы на матричном картоне (15).
Дополнительная механическая коррекция
Клише, используемое для изготовления матрицы
Матрица на матричном картоне
Матрица служит для изготовления из сплава свинца, олова, сурьмы и других металлов стереотипа (16) в специальной машине (17) (стрелкой показано место, куда заряжается матрица и заливается сплав).
Стереотип
Стереотип
Машина для изготовления стереотипа
Стереотип устанавливается на барабанах ролевых печатных машин (18), где типографская краска переносится на газетную бумагу.
Печатная машина
После печати газеты по транспортерам подаются в сортировочно-упаковачный цех (19), где их пакуют в бумажные мешки (20) для развозки по отделениям связи и агентствам «Союзпечати».
Сортировочно-упаковачный цех
Упаковка газет
Свежий номер газеты