Лабораторная работа “Обмен факсимильными сообщениями и их обработка при использовании факс-модемов"

# Лабораторная работа

## “Обмен факсимильными сообщениями и их обработка
при использовании факс-модемов”

1. Цель работы

Получить практические навыки в обмене факсимильными сообщениями при использовании факс-модемов.

2. Задание на лабораторную работу

2.1. Изучить интерфейс программы (по указанию преподавателя, например, PhoneTools, BitWare и т.п.).

2.2. Подключить факсимильный аппарат к телефонной линии и к розетке питания. Подготовить к работе факс-машину (включить факс-модем, компьютер, подключить факс-модем к телефонной линии).

2.3. Принять факсимильное сообщение с ФА.

2.4. Создать документ и передать его на ФА.

3. Методические указания к выполнению
экспериментальной части

Прием ФС факс-машиной

1. Этот процесс может происходить в автоматическом режиме после заданного числа звонков, после которых факс-машина сняла трубку и установила связь.
2. В ручном режиме необходимо при поступлении звонка перевести факс-машину в режим приема факсимильного сообщения.

При приеме ФС факс-машиной оно обрабатывается и хранится как файл.

Рис. 1. Блок-схема алгоритма приема ФС с ФА на факс-машину

Передача ФС с факс-машины

1. Подготовить документ для посылки
2. Запустить телекоммуникационную программу для посылки факсимильного сообщения
3. Указать, какой документ (файл) необходимо переслать
4. Ввести номер, по которому необходимо послать документ
5. Выполнить команду посылки факсимильного сообщения

После этого факс-машина произведет инициализацию факс-модема, наберет указанный номер удаленного абонента и попытается установить связь. В случае успешного установления связи программа передаст факсимильное сообщение и завершится. Если номер занят или возникли какие-то проблемы, программа повторит попытку соединения через некоторое время в зависимости от настроек оператора.

Рис. 2. Блок-схема алгоритма передачи ФС с факс-машины на ФА

4. Содержание отчета

Отчет должен содержать:

- примеры ФА и их характеристики (тип бумаги, разрешение, скорость передачи, функциональные возможности и др.);

- методы уменьшения избыточности, применяемые в ФА (код Хаффмана, JPEG и др.);

- рекомендации для факс-модемов и ФА, их краткая характеристика (V.21, V.17, V.29, T.4, T.30 и др.);

- примеры команд для управления факс-модемами;

- примеры программ для работы с факс-модемами и их краткая характеристика;

- порядок обмена сообщениями между ФА и факс-машиной на примере программы PhoneTools for Windows (передача сообщения с ФА на факс-машину и с факс-машины на ФА).

Литература

1. PANASONIK. Комплексная система телефонной связи с автоответчиком и телефаксом. Инструкция по эксплуатации.

2. Березин С.В. Факсимильная связь в Windows. – СПб. – Санкт-Петербург, 2000.

3. Щелованов Л.Н. Системы факсимильной связи. Учеб. пособие / ЛЭИС. - Л., 1991.