Тест Телетекст

На Главную страницу

##### Тест на знание курса "Циркулярная справочная служба Телетекст"

Время выполнения - 15 минут

Если Вы не знаете, какой вариант выбрать, выбирайте ответ наудачу.

- 00. Телетекст одна из систем массового обслуживания, предназначенная для передачи телезрителям различной дополнительной информации (ДИ) одновременно с … .
  компьютерным изображением
  телефонным изображением
  звуковым сигналом
  телевизионным изображением
- 01. Графические изображения, могут создаваться методом цветной мозаики или … .
  методом кодирования видео изображений
  методом кодирования факсимильных сообщений
  методом сжатия обычных файлов
  методом геометрического кодирования
- 02. Изображения телетекста, называемые страницами, могут быть выведены … .
  на модем
  на принтер
  на экран монитора
  на экран вместо изображения ТВ программы
- 03. В телетексте каждому виду информации обычно соответствует своя тематическая страница, которой присваивается … .
  пакет данных
  блок защиты от вирусов
  определенный номер
  номер разрыва связи
- 04. Журнал телетекста циклически повторяется в эфире и декодер телетекста ожидает, когда начнёт передаваться … .
  страница, номер которой совпадает с номером, набранным пользователем
  номер страницы
  набранный пользователем номер телефона
  блок закодированной информации
- 05. Информация в центральную аппаратную поступает от … .
  заинтересованных организаций и корреспондентов
  абонентов сети ISDN
  от удалённых пользователей
  главного компьютера
- 06. Редакторские терминалы и телефонные каналы связаны с … .
  модемом
  аппаратурой группы 1 для передачи файлов
  контроллером сети и системой управления базой данных (СУБД)
  блоком СУБД
- 07. Генератор сигналов системы передачи ДИ (СПДИ) преобразует информацию в пакеты импульсов, которые вводятся в заданные строки ТВ сигнала через устройства … .
  передачи голоса по ISDN
  преобразования данных к исходному виду
  обработки ТВ сигнала
  модуляции сигнала
- 08. Часть информации в виде сигнала ТВ-ДИ через аппаратную коммутации ТВ программ (АКТП) поступает на входы … .
  отдельных 256-ти байтных участков
  междугородных магистральных каналов
  компьютеров
  обработчиков данных
- 09. Для приёма информации телетекста в телевизоре должен быть установлен … .
  кодек
  кодер
  декодер
  нейронный преобразователь
- 0A. Входной видеопроцессор выделяет из всей последовательности … .
  заголовочный бит
  служебный бит
  двухмерные массивы
  синхронизирующие импульсы
- 0B. Блок управления и сбора информации осуществляет поиск, выбор запрошенной зрителем страницы и запись её … .
  на CD-RW носитель
  на CD-R носитель
  в память
  на DVD носитель
- 0C. Блок памяти обеспечивает хранение … .
  пяти страниц
  трёх страниц
  двух страниц
  одной страницы
- 0D. Блок синхронизации обеспечивает … .
  асинхронную работу узлов
  синхронную работу узлов декодера в режимах поиска, выбора, хранения и воспроизведения полученной информации
  коррекцию ошибок
  синхронную работу многопроцессорных машин
- 0E. В нашей стране было принято решение о внедрении стандарта … .
  «Системы А»
  «Системы Б»
  «Системы В»
  «Системы Г»
- 0F. В системах телетекста можно выделить … .
  один стандарт кодирования информации страниц
  четыре стандарта кодирования информации страниц
  два стандарта кодирования информации страниц
  три стандарта кодирования информации страниц
- 10. Для передачи пакетов ДИ в системе телетекста в общем случае могут использоваться любые строки гасящих импульсов полей в интервале от … .
  7(320) до 22(33)
  7(32) до 22(335)
  7(320) до 22(335)
  7(320) до 22(35)
- 11. Время циклического повторения журнала в эфире то же самое, что … .
  время ожидания конкретной страницы
  среднее время ожидания конкретной страницы
  максимальное время ожидания конкретной страницы
  минимальное время ожидания конкретной страницы
- 12. Страница телетекста содержит … .
  1260 знаков
  950 знаков
  960 знаков
  1900 знаков
- 13. Для передачи одной полной страницы телетекста объемом 960 байт со скоростью 16 Кбит/с требуется время … .
  48 с
  0,48 с
  1,48 с
  4,8 с
- 14. Максимальное время ожидания страницы для журнала телетекста из 100 страниц составляет … .
  48 с
  480 с
  0,48 с
  4,8 с
- 15. Первые два байта необходимы для битовой синхронизации … .
  модема
  тактового генератора декодера
  сетевых карт
  принтеров
- 16. Байт цикловой синхронизации (11100100) необходим для разбивки потока данных на … .
  килобайты с последующей побайтовой обработкой информации
  мегабайты с последующей килобайтной обработкой информации
  терабайты с последующей мегабайтовой обработкой информации
  байты с последующей побайтовой обработкой информации
- 17. В пакете данных системы передаются … .
  архивы данных
  градации цветов
  атрибуты и знаки
  SMS сообщения
- 18. Атрибуты - совокупность признаков, определяющих окончательные характеристики представления знака на … .
  клавиатуре
  дисплее сотового телефона
  экране
  принтере

Показать результат

Результат тестирования будет здесь.

На Главную страницу