СВЯЗЬ-81

На Международной специализированной выставке

«СВЯЗЬ-81»

(Москва, Сокольники, 2-16 сентября 1981 г.)

была представлена следующая факсимильная аппаратура.

Передающий и приемный факсимильные аппараты «ИЗОТОП-1»

Передающий аппарат

Предназначен для передачи по каналам тональной частоты и физическим линям связи цветных изображений в виде цветоделенных сигналов, соответствующих голубому, пурпурному, желтому и черному цветам;

передачу этих сигналов на приемный аппарат осуществляет последовательно по кадрам;

изготовлен в микросхемном исполнении, конструктивно оформлен в виде соединенных между собой оптико-механического и электронного блоков;

имеет ряд преимуществ перед аналогичными зарубежными аппаратами: в 1,6 раза выше скорость фототелеграфирования, в 1,3 раза больше разрешающая способность, увеличены размеры и расширен диапазон передаваемых цветных изображений.

Приемный аппарат

Предназначен для приема по каналам тональной частоты и физическим линиям связи полутоновых черно-былых и цветоделенных изображений с воспроизведением их на фотопленке, которую используют затем в месте приема при печатании изображений полиграфическим способом;
изготовлен, как и передающий аппарат, в микросхемном исполнении, конструктивно оформлен в виде соединенных между собой оптико-механического и электронного блоков;
имеет такие же, как и передающий аппарат, преимущества перед аналогичными зарубежными аппаратами.

Характеристики факсимильного аппарата «ИЗОТОП-1»

Полезный размер изображения, мм | 198 × 290
Разрешающая способность, линий/мм | 9; 5
Частота развертки, строк/мин | 120; 240
Шаг развертки, мм | 0.1; 0.2
Модуль взаимодействия | 700; 350
Габаритные размеры (каждого аппарата), мм | 678 × 445 × 368
Масса, кг
Передающего аппарата | 59
Приемного аппарата | 64

Фототелеграфный передатчик «ФОРМАТ-Д»

Предназначен для передачи на факсимильные приемники «Формат-ПА» и «Формат-ПС» изображений документов, а также фотографий по радиоканалам связи на патрульные автомобили;

отличается высокой стабильностью скорости развертки, надежностью и долговечностью.

Характеристики фототелеграфного передатчика «ФОРМАТ-Д»

Скорость развертки, строк/мин-1 | 500
Выходной уровень (регулируемый), дБ | -20 … 0
Наибольшие размеры документа, мм | 130 × 180
Потребляемая мощность, ВА:
в режиме ожидания | 35
в режиме передачи | 70
Габаритные размеры, мм | 427 × 418 × 165
Масса, кг, не более | 15

Факсимильный приемник «ФОРМАТ-ПА»

Предназначен для воспроизведения на электрохимической бумаге изображений документов и фотографий, передаваемых с факсимильного передатчика «Формат-Д» по ультракоротковолновым радиоканалам;

рассчитан на эксплуатацию в автомобиле, отличается высокой стабильности скорости развертки.

Характеристики факсимильного приемника «ФОРМАТ-ПА»

Скорость развертки, строк/мин-1 | 500
Разрешающая способность, линий/мм | 3,5
Полезная длина строки записи изображения, мм | 110
Габаритные размеры, мм:
блока записи | 285 × 160 × 102
блока электронного приемника | 289 × 218 × 169
Масса (общая), кг | 8.3

Факсимильный стационарный приемник «ФОРМАТ-ПС»

Предназначен для воспроизведения на электрохимической бумаге изображений документов и фотографий, передаваемых с факсимильного передатчика «Формат-Д» по ультракоротковолновым радиоканалам связи;

отличается высокой стабильностью скорости развертки.

Характеристики приемника «ФОРМАТ-ПС»

Скорость развертки, строк/мин-1 | 500
Разрешающая способность, линий/мм | 3,5
Полезная длина строки записи изображения, мм | 110
Габаритные размеры, мм:
блока записи | 285 × 160 × 102
блока электронного приемника | 289 × 218 × 169
блока питания | 289 × 218 × 169
Масса (общая), кг | 14,3

Цветная цифровая фотофаксимильная аппаратура ЦФФА-Ц

Предназначена для передачи по цифровым каналам связи цветных полутоновых изображений.

Запись изображения осуществляется на цветную фотобумагу «Фотоцвет».

Характеристики аппаратуры ЦФФА-Ц

Размер передаваемого оригинала, мм | 220 × 300
Плотность развертки оригинала, строк/мм | 5
Тактовая частота цифрового сигнала, кГц | 32
Габаритные размеры, мм
передатчика | 617 × 600 × 1210
приемника | 605 × 600 × 1155
Масса (общая), кг | 155