Лабораторная работа "Изучение характеристик и настройка цифрового факсимильного аппарата"

#

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

## Часть 1

## "Изучение характеристик и настройка цифрового

## факсимильного аппарата"

1. Цель работы

На примере факсимильного аппарата PANASONIC KX-F130 получить практические навыки в подготовке к эксплуатации устройства факсимильной связи.

2. Задание на лабораторную работу

2.1. Подготовка к работе

2.1.1. Используя инструкцию по эксплуатации изучить порядок установки и начальной подготовки факсимильного аппарата (расположение и назначение элементов управления, установка бумаги для записи, установка переключателей).

2.1.2. Подключить факсимильный аппарат к телефонной линии и к розетке питания. Проверить наличие микрокассеты и бумаги для записи.

2.2. Задание по расчетной части.

Составить таблицу, содержащую спецификации изучаемого факсимильного аппарата (размер документа, размер бумаги для печати, эффективная ширина сканирования, плотность сканирования, тип сканера, тип печати, примерное время передачи одной страницы, способ компрессии данных, скорость модуляции/демодуляции, габариты, вес, потребляемая мощность, питание).

2.3. Задание по экспериментальной части.

2.3.1. Осуществить настройку факсимильного аппарата:

- установить текущую дату и время;

- установить название организации (логотип);

- установить телефонный номер факсимильного аппарата;

- установить число звонков для ответа в режиме FAX ;

- установить время записи входящего сообщения.

2.3.2. Записать и проверить информационное сообщение для использования факсимильного аппарата в качестве автоответчика.

2.3.3. Осуществить копирование документа с различной разрешающей способностью и контрастностью.

2.3.4. Осуществить копирование документа в режиме экономии бумаги и режиме расширенной копии.

2.3.5. Ввести телефонный номер в память для автоматического набора.

2.3.6. Установить заданный преподавателем режим приема.

3. Методические указания к выполнению
расчетной части

Используя инструкцию по эксплуатации, составить таблицу “Характеристики факсимильного аппарата (модель)”:

Характеристика | Значение

4. Методические указания к выполнению
экспериментальной части

4.1. Настройка факсимильного аппарата.

4.1.1. Установка даты и времени.

Дата и время будут помещаться в верхней строке всех передаваемых факсимильных сообщений и сообщения о факсимильной связи (JOURNAL).

Когда аксимильный аппарат находится в состоянии ожидания, дисплей показывает текущее время и число записанных входящих сообщений.

Порядок установки даты и времени:

- Нажмите кнопку PROGRAM. На дисплее отобразится “P-” .

- Нажмите кнопку #, затем нажмите 01 для установки функции SET DATE . На дисплее отобразится “P-F01 01-01 1992”.

- Введите текущие Месяц/День/Год, используя клавиши номеронабирателя.

  Пример: 26 октября 1999 года - 10 26 1999.

- Нажмите кнопку SET. На дисплее отобразится предварительно заданное время.

- Введите текущее время, используя клавиши номеронабирателя.

  Пример: 3 : 45 PM - 03 45. PM и AM появляются попеременно при каждом нажатии кнопки * .

- Нажмите кнопку SET для записи программы в память. На дисплее отобразится “P-”

- Нажмите кнопку PROGRAM для окончания работы. На дисплее отобразится текущее время.

Обратите внимание: для корректировки ошибок при программировании необходимо нажать кнопку STOP/CLEAR, а затем ввести правильные данные.

4.1.2. Установка логотипа.

Логотип используется для идентификации передаваемых факсимильных документов и распечатывается в верхней части каждой передаваемой страницы. Он может состоять из букв, цифр и символов (иметь длину до 30-и знаков) и обычно определяет название организации или имя в сокращенной форме. При вводе каждый знак логотипа кодируется двумя цифрами по таблице:

Таблица кодов для знаков логотипа

Знак | Код | Знак | Код | Знак | Код | Знак | Код | Знак | Код
(*1) | 00 | 0 | 20 | K | 40 | a | 60 | u | 80
(Space) | 01 | 1 | 21 | L | 41 | b | 61 | v | 81
! | 02 | 2 | 22 | M | 42 | c | 62 | w | 82
'' | 03 | 3 | 23 | N | 43 | d | 63 | x | 83
# | 04 | 4 | 24 | O | 44 | e | 64 | y | 84
$ | 05 | 5 | 25 | P | 45 | f | 65 | z | 85
% | 06 | 6 | 26 | Q | 46 | g | 66 | [ | 86
& | 07 | 7 | 27 | R | 47 | h | 67 | V | 87
' | 08 | 8 | 28 | S | 48 | i | 68 | ] | 88
( | 09 | 9 | 29 | T | 49 | j | 69 | ] | 89
) | 10 | A | 30 | U | 50 | k | 70 | _ | 90
* | 11 | B | 31 | V | 51 | l | 71 | ' | 91
+ | 12 | C | 32 | W | 52 | m | 72 | } | 92
, | 13 | D | 33 | X | 53 | n | 73 | | | 93
- | 14 | E | 34 | Y | 54 | o | 74 | } | 94
. | 15 | F | 35 | Z | 55 | p | 75 | -- | 95
/ | 16 | G | 36 | = | 56 | q | 76 | (*2) | 96
: | 17 | H | 37 | > | 57 | r | 77 |  |
; | 18 | I | 38 | ? | 58 | s | 78 |  |
< | 19 | J | 39 | @ | 59 | t | 79 |  |

*1 Код 00 - стирание всех знаков, которые были введены.

*2 Код 96 - стирание введенного знака.

Порядок ввода логотипа:

- Нажмите кнопку PROGRAM. На дисплее отобразится “P-”.

- Нажмите кнопку # , затем 02 для установки функции YOUR LOGO. На дисплее отобразится “P-F02 45 60 73”.

- Введите логотип, используя клавиши номеронабирателя. Нажмите кнопку SET. На дисплее отобразится “P-” .

- Нажмите кнопку PROGRAM для окончания работы. На дисплее отобразится текущее время.

4.1.3. Установка (программирование) телефонного номера факсимильного аппарата.

- Нажмите кнопку PROGRAM. На дисплее отобразится “P-”.

- Нажмите кнопку # , затем 03 для установки функции YOUR TELEPHONE NUMBER. На дисплее отобразится “P-F03”.

- Введите телефонный номер, используя клавиши номеронабирателя На дисплее отобразится “P-”.

- Нажмите кнопку SET для записи программы в память. На дисплее отобразится “P-”

- Нажмите кнопку PROGRAM для окончания работы. На дисплее отобразится текущее время.

Введенный номер будет распечатываться в верхней части каждой передаваемой страницы и может содержать до 20-и цифр.

4.1.4. Установка числа звонков для ответа в режиме FAX.

- Нажмите кнопку PROGRAM. На дисплее отобразится “P-”.

- Нажмите кнопку #, затем 06 для установки функции FAX RING COUNT. На дисплее отобразится “P-F06 1”

- Нажмите клавишу номеронабирателя, соответствующую устанавливаемому числу звонков: 1, 2, 3 или 4.

- Нажмите кнопку SET для записи программы в память.

- Нажмите кнопку PROGRAM для окончания работы. На дисплее отобразится текущее время.

В режиме FAX устройство автоматически ответит на вызов после поступления установленного числа звонков.

4.1.5. Установка времени записи входящего сообщения.

- Нажмите кнопку PROGRAM. На дисплее отобразится “P-”.

- Нажмите кнопку # , затем 07 для установки функции RECORDING TIME FOR TAD. На дисплее отобразится “P-F07 1”.

- Нажмите клавишу 1 номеронабирателя, чтобы входящее сообщение записывалось полностью, или клавишу 2, чтобы запись сообщения ограничивалась 1 минутой.

- Нажмите кнопку SET для записи программы в память.

- Нажмите кнопку PROGRAM для окончания работы. На дисплее отобразится текущее время.

4.2. Запись и проверка информационного сообщения.

Время записи ограничено 16-ю секундами. Для оптимального качества рекомендуется записывать сообщение в течение 12-и секунд.

Порядок записи:

- Нажмите клавишу REC. Вы услышите сигнал.

- Сразу после сигнала говорите ясно и громко в микрофон с расстояния примерно в 20 сантиметров.

- Закончив сообщение, нажмите еще раз кнопку REC или кнопку STOP.

- Устройство воспроизведет записанное сообщение. Ручкой VOLUME настройте удобный уровень громкости.

- Для проверки информационного сообщения нажмите кнопку CHECK.

- Стирание записанного сообщения осуществляется при нажатии кнопки ICM ERASE.

4.3. Копирование документа.

Кодирование и передача документа могут осуществляться с различной разрешающей способностью и контрастностью.

Разрешающая способность (RESOLUTION):

STANDARD | для передачи и копирования печатных оригиналов со знаками нормального размера
FINE | для оригиналов с мелким шрифтом
SUPER FINE | увеличивает вдвое разрешающую способность
HALF TONE | для оригиналов с фотографиями, теневыми рисунками и т. п.
LIGHT ORIGINAL | для передачи и копирования оригиналов со слабой печатью (функция не работает при установке RESOLUTION на HALF TONE).

Порядок копирования:

- Вставьте документ лицевой стороной вниз.

- Нажмите кнопку COPY.

Устройство начнет копирование.

4.4. Копирование документа в режиме экономии бумаги и режиме расширенной копии.

С целью экономии бумаги при копировании документа и его воспроизведении при приеме можно включить режим PAPER SAFE FUNCTION, при активизации которого устройство будет воспроизводить данные в половину длины (функция не работает, если разрешающая способность установлена на FINE, SUPER FINE или HALF TONE).

4.4.1. Установка функции экономии бумаги (PAPER SAFE).

- Нажмите кнопку PROGRAM.

- Нажмите кнопку #, затем 21.

- Нажмите кнопку 1 для активизирования данной функции, отключение режима происходит при нажатии кнопки 2.

- Нажмите кнопку SET для записи программы в память.

- Нажмите кнопку PROGRAM для окончания работы.

4.4.2. Установка функции копирования документа с двойным увеличением по вертикали (EXTENCION COPY).

- Вставьте документ лицевой стороной вниз.

- Нажмите кнопку PROGRAM.

- Нажмите кнопку # , затем 24.

- Нажмите кнопку COPY.

4.5. Ввод телефонного номера в память для автоматического набора.

Устройство содержит память для 12-и телефонных номеров. Если телефонный номер записан в память, то для его набора достаточно нажать клавишу, которая была назначена при записи номера.

Последовательность действий для записи телефонного номера в память:

- Установите переключатель DIALING MODE в положение TONE или PULSE в зависимости от того, частотный или тональный набор номера требуется записать в память.

- Нажмите кнопку PROGRAM.

- Нажмите одну из клавиш ячейки прямого набора, в которую вы хотите записать телефонный номер.

- Введите номер телефона, используя номеронабиратель (номер может иметь длину до 30-и цифр).

- Нажмите кнопку SET.

- Для окончания работы нажмите кнопку PROGRAM.

- Для распечатки списка номеров, занесенных в память, нажмите кнопки PROGRAM, # и 27, а затем кнопку START. Устройство выполнит функцию PRINT TEL LIST.

4.6. Установка режима приема ( RECEIVE MODE ).

Нажмите кнопку RECEIVE MODE для выбора нужного режима приема.

ANS/FAX | устройство используется в качестве телефонного автоответчика (TAD) и устройства факсимильной связи
TEL/FAX | устройство используется в качестве телефона и факса
FAX | устройство используется только для факсимильной связи
TEL | устройство используется в качестве обычного телефонного аппарата

5. Содержание отчета

1. Таблица “Характеристики факсимильного аппарата (модель)”.

2. Примеры документов, полученных при копировании.

## Часть 2

## "Обмен факсимильными сообщениями по ТФОП"

1. Цель работы

Получить практические навыки в обмене факсимильными сообщениями между факсимильными аппаратами по ТФОП.

2. Задание на лабораторную работу

2.1. Передать факсимильное ообщение.

2.2. Принять факсимильное сообщение.

3. Методические указания к выполнению
экспериментальной части

3.1. Порядок обмена сообщениями между факсимильными аппаратами.

Передача ФС с ФА

1. Проверить, подключен ли ФА к телефонной линии и сети питания
2. Переключить ФА в режим передачи факсимильных сообщений
3. Установить требуемую разрешающую способность (Standard, Fine, Super Fine, Half Tone…) и контрастность (Light, Original…)
4. Вставить документ
5. Поднять трубку и набрать номер, по которому необходимо послать ФС
6. Если на приемной стороне ответили, попросить их нажать кнопку пуска для начала приема ФС
7. Нажать на ФА кнопку пуска (Start, Send…), когда услышите сигнал факса
8. Положите трубку

Осуществляется сканирование и передача документа.

Прием ФС с ФА

1. Этот процесс может происходить в автоматическом режиме после заданного числа звонков, после которых факс-аппарат снял трубку и установил связь
2. В ручном режиме необходимо при поступлении звонка перевести факс-аппарат в режим приема факсимильного сообщения.

Осуществляется вывод принимаемого ФС на специальную или обычную бумагу.

4. Содержание отчета

Примеры документов, полученных при приеме.

Литература

1. PANASONIK. Комплексная система телефонной связи с автоответчиком и телефаксом. Инструкция по эксплуатации.

2. Дьяконов В.П., Смердов В.Ю. Бытовая и офисная техника связи. - М.: СОЛОН - Р, 1999.

3. Щелованов Л.Н. Системы факсимильной связи. Учеб. пособие / ЛЭИС. - Л., 1991.