Тест Телетекс и Видеотекс

На Главную страницу

##### Тест на знание курса "Телетекс и Видеотекс"

Время выполнения - 15 минут

Если Вы не знаете, какой вариант выбрать, выбирайте ответ наудачу.

- 00. Стандартная скорость передачи телетекс составляет … .
  20 бит/с
  24000 бит/с
  240 бит/с
  2400 бит/с
- 01. Строка подтверждения вызова после его прохождения и до передачи сообщения гарантирует службе телетекс … .
  установление соединения с сотовым телефоном
  разъединение с требуемым абонентом
  установление соединения с СГМ
  установление соединения с требуемым абонентом
- 02. Структура терминала телетекс включает … .
  22 функциональные части
  32 функциональные части
  3 функциональные части
  2 функциональные части
- 03. Подготовленное сообщение (после установления соединения) поступает из памяти передающего терминала … .
  в оперативную память
  в память дисковода
  в память принимающего терминала
  в память принтера
- 04. Cеть передачи данных с коммутацией каналов предназначена для передачи … .
  цифровых данных
  в дуплексном режиме
  в межпланетном режиме
  в ретрансляционном режиме
- 05. Для кодирования знаков телетекса и контрольных функций телетекса выбрана … .
  восьмибитовая структура
  семибитовая структура
  трёхбитовая структура
  двухбитовая структура
- 06. В двух левых столбцах (0 и 1) таблицы размещаются символы управления, которые делятся на четыре класса … .
  для хостинга, компиляции, управления установками наведения и деления информации
  для определение стандартов факсимильной аппаратуры группы 1

для связи, печати, управления устройствами терминала и

разделения информации
для восстановления, уничтожения данных, управления

устройствами мультимедиа и деления информации

- 07. Видеотекс используется в двух областях: … .
  в спортивной и подземной
  в спутниковой и военной
  в деловой жизни и в быту
  для прогнозирования событий и предотвращения ураганов
- 08. Основная область применения видеотекса в быту -… .
  GPRS сканирование
  поиск информации
  Open LG градации
  вызов скорой помощи на дом
- 09. Видеотекс имеет два основных преимущества перед печатными изданиями … .
  нет бумажных страниц, не надо напрягать зрение
  не имеет декодера и находится ниже по иерархии
  доступен в любое время суток и информация, находящаяся в базе данных видеотекса, постоянно актуализируется
  доступен в определённое время, информация обновляется 1 раз в неделю
- 0A. Видеотекс может предоставлять пользователю следующую информацию: … .
  интернет почта и хостинг сайтов
  история болезни пациента
  двухмерные массивы Autopage
  новости, сводки погоды, цены на товары, путеводители по театрам и кинотеатрам, медицинские советы и т.д.
- 0B. Видеотекс позволяет … .
  использовать компилятор для отладки сценариев
  выходить за зону радиоприёма
  экономно использовать ресурсы вычислительной техники
  телепортировать объекты
- 0C. Видеотекс - … .
  видемагнитофон со сдвоенной системой CD и VHS
  текст, записывающийся в реальном времени на видеомагнитофон
  текстовой редактор
  система, сочетающая в себе черты телевидения, телефонной связи и вычислительной техники
- 0D. Для передачи сигналов видеотекса используют каналы цифровых сетей с пропускной способностью до … .
  64000 Кбит/с
  64 Кбит/с
  4 Кбит/с
  6 Кбит/с
- 0E. Соединение абонентов системы видеотекс с банком данных происходит по … .
  нейронной сети
  спутниковой сети
  телефонной сети
  оптоволоконной сети
- 0F. В одном абонентском пункте объединяют системы видеотекса и … .
  текста
  телефона
  телетекста
  телекса
- 10. Модуль телетекст-видеотекс является декодером .. .
  трёхразрядного кода
  символа
  текста
  изображения
- 11. Буквенно-мозаичные системы, могут отображать…
  декомпрессор
  любые знаки либо графические элементы на фиксированных позициях знакомест условной сетки
  блокираторы
  почтовые протоколы
- 12. Базы данных могут быть разделены на локальные и
  … .

корпоративные
местные
национальные
послевузовские

- 13. Малые локальные центры имеют идентичные копии обычно используемых национальных или … .
  местных данных
  региональных данных
  данных о регистрации
  данных подсистемы телекс
- 14. Запросы абонентов на нечасто используемые данные должны пройти … .
  вверх по иерархии
  вниз по иерархии
  влево по иерархии
  вправо по иерархии
- 15. Центры видеотекса работают с сетями данных для доступа к различным главным … .
  модемам
  компьютерам
  принтерам
  установкам VR
- 16. Абонентское устройство обеспечивает соединение с местным центром … .
  Интернет-провайдера
  сбербанка
  кредитных карт для доступа к видеотексу
  видеотекса
- 17. Абоненты, получающие доступ к данным удалённых источников, не вносят дополнительной платы, так как … .
  у них временно нет денег
  при трассировке html кода они использовали файл rammstein
  тарифная структура национальной системы может быть независимой от расстояния.
  тарифная структура национальной системы зависит от расстояния.
- 18. Сети могут обеспечивать соединение … .
  орбитальных спутников
  wrbn
  вычислительных машин
  типа Сicle

Показать результат

Результат тестирования будет здесь.

На Главную страницу