Тест Факс-модемы

На Главную страницу

##### Тест на знание курса «Факс-модемы»

Время выполнения - 15 минут

Если Вы не знаете, какой вариант выбрать, выбирайте ответ наудачу.

- 00. Для передачи и приема документов широко используются… .
  коммутаторы
  видеомагнитофоны
  калькуляторы
  факсимильные аппараты
- 01. Факс-модем, работая как обычный модем, позволяет передавать … .
  видео изображения
  факсимильные сообщения
  IP-пакеты
  файлы
- 02. Цифровые факсимильные аппараты относятся к … группе.
  0-й
  1-й
  2-й
  3-й
- 03. Протокол V.21 применяется на этапе ….. .
  обмена голосовыми сообщениями
  защиты от вирусов
  установления связи
  разрыва связи
- 04. Протокол V.17 обеспечивает приём и передачу факсимильного сообщения в ... .
  полудуплексном режиме
  дуплексном режиме
  межпланетном режиме
  ретрансляционном режиме
- 05. V.29-протокол для дуплексной работы со скоростью передачи данных ... .
  9600 бит/с по 4-проводным арендованным каналам тональной частоты
  57000 бит/с по 6-проводным арендованным каналам тональной частоты
  300 бит/с по 2-проводным арендованным каналам тональной частоты
  3600 бит/с по 8-проводным арендованным каналам тональной частоты
- 06. Что определяет рекомендация Т.4 ?
  Ничего не определяет.
  Определяет стандарты факсимильной аппаратуры группы 1.
  Определяет стандарты факсимильной аппаратуры группы 3. Определяет стандарты факсимильной аппаратуры группы 2.
- 07. Рекомендация Т.30 определяет …. .
  процедуру для факсимильной передачи голоса по ISDN
  ничего не определяет
  процедуры для факсимильной передачи документов по коммутируемой телефонной сети общего пользования
  тип пакета IP
- 08. Передаваемое изображение (оригинал) разбивается на … .
  отдельные 256-ти байтные участки
  отдельные элементарные площадки
  Open LG градации
  терабайты
- 09. К многоградационным изображениям относятся …. .
  тепловые удары
  облака с большим количеством града
  фотографии и иллюстрации
  нейронные сети
- 0A. К двухградационным изображениям относятся … .
  цветные фотографиии
  сети массового обслуживания
  двухмерные массивы Autopace
  буквенно-цифровой текст и чертежи
- 0B. Первая факсимильная техника появилась в конце … .
  90-х годов XIX века
  20-х годов XX века
  50-х годов XX века
  XV века
- 0C. Факсимильные аппараты 1-й группы обеспечивали передачу одной страницы текста формата А4 за ... .
  9 часов
  32 часа
  600 минут
  6 минут
- 0D. Благодаря чему факсимильные аппараты группы 3 передают одну страницу текста формата А4 за 30-60 секунд ?
  Благодаря быстрому набору секретаря-машинистки.
  Благодаря сжатию данных.
  Благодаря коррекции ошибок.
  Благодаря быстрому процессору.
- 0E. В полностью цифровых факсимильных аппаратах блоки электрооптического анализа и синтеза …. .
  порошковые
  пьезокерамические
  дискретные
  аналоговые
- 0F. Для удовлетворительной передачи и воспроизведения полутоновых черно-белых изображений необходимо иметь не менее … .
  1 градации яркости (полутонов)
  1600000 градаций яркости (полутонов)
  7 градаций яркости (полутонов)
  908897 градаций яркости (полутонов)
- 10. Две позиции яркости, «белое» и «черное», можно задать… .

трёхразрядным кодовым словом
разрядным кодовым символом
одноразрядным кодовым словом: либо «0», либо «1»
восьмибитным символом

- 11. Устройстве сжатия - это ….. .
  декомпрессор
  компрессор
  блокиратор
  ICQ
- 12. Какое устройство восстанавливает сжатый сигнал ?
  Пресс.
  Компрессор.
  Декомпрессор.
  Экспрессор
- 13. Наборы команд класса 1 и класса 2 предназначены для … .
  управления звуком
  управления факс-модемом
  выключения питания
  самоуничтожения
- 14. Чтобы определить, является ли модем факс-модемом, надо ввести команду …. .
  АТ+FCLASS=?
  +FCLASS=?
  АТ+FCLASS
  АТFCLASS=
- 15. Подробную информацию о возможностях модема можно получить с помощью команды … .
  XYZ
  АТI
  COOL
  AT1
- 16. Чтобы переключить факс-модем в режим факсимильной связи, необходимо ввести команду … .
  EGO
  AT+FCLASS=F
  AT+CLASS=1
  AT+FCLASS=1
- 17. Чтобы узнать текущий режим работы факс-модема, надо передать ему команду … .
  AT+CLASS?
  BY
  AT+FCLASS?
  AT+FCLASS=?
- 18. Можно вернуть факс-модем в режим обычного модема при помощи команды … .
  AT+FCLASS=O
  AT+CLASS=O
  AT+FCLASS=0
  AT+FCLASS=M

Показать результат

Результат тестирования будет здесь.

На Главную страницу