Учебный курс "ЭП в системе REX400"

## ВВЕДЕНИЕ

Компьютерные системы начали использоваться как среда для связи между людьми, начиная с середины 70-х годов. Одной из первых сетей такого рода была сеть ARPA. Достаточно быстро стало очевидным, что компьютерные системы для обмена текстовой информацией между людьми должны обеспечивать cвязь пользователей не только внутри локальной сетевой структуры, но и взаимодействовать с другими системами обработки сообщений. Первые опыты показали, что для индивидуальных систем эту проблему можно решить с помощью шлюзов. Однако большое разнообразие систем обработки требовало создания большого числа шлюзов. Кардинально другое решение проблемы состояло в разработке универсальных стандартов для компьютерных систем обработки сообщений. Работы в этом направлении были начаты в 1979 г. Международной Федерацией Обработки Информации (FIP). Эти работы были поддержаны ITU-T и параллеоьно Международной Организацией Стандартизации (МОС). В 1984 г. в Красной Книге ITU-T представил первую версию стандартов по компьютерным системам обмена информацией между людьми, получившим название систем обработки сообщений- Рекомендации ITU-T серии Х.400. В 1988 г. расширенная версия Рекомендаций Х.400 была опубликована в Голубой Книге ITU-T как совместный стандарт ITU-T и МОС. Основной целью рекомендаций этой серии было определение концепций, архитектуры, протоколов и служб транспортировки текстовых сообщений между независимыми системами с различными технологиями передачи и доставки сообщений. Системы транспортировки сообщений между людьми с помощью компьютеров очень часто называют системами электронной почты (ЭП). В ЭП транспортная служба имеет дело с файлами, обрабатываемыми компьютерами, а не с бумагой, транспортируемой с помощью различных физических средств (машины, поезда, самолета и т.д.) как это делается в классических почтовых системах. Учитывая это, ЭП называют службой почтовой связи, в которой доставка сообщений осуществляется электронными методами с помощью компьютеров. В настоящее время в мире действует большое число систем ЭП, базирующихся как на рекомендации ITU-T Х.400, так и на других протоколах, из числа которых наибольшее распространение получили протоколы, описанные в документе RFC822 (сети ARPA, Internet), протоколы UUCP (сети на базе ОС UNIX), MAIL-11 (сеть DECnet), протоколы SMTP (сеть Internet), протоколы RSC8 (сеть BITNET) и др.

#### 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ОБРАБОТКИ СООБЩЕНИЙ.

Cистема обработки сообщений (СОС), в том числе и электронная почта, относятся к прикладным службам, расположенным на седьмом уровне модели архитектуры ВОС. В этом разделе рассматриваются основные особенности компьютерных систем обработки сообщений и приведены основные термины, используемые при описании этих систем.

#### 1.1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СИСТЕМ ОБРАБОТКИ СООБЩЕНИЙ.

Одной из главных особенностей большинства систем СОС является асинхронная природа связи между пользователями. Эта особенность обеспечивает ряд преимуществ. Во-первых, асинхронная связь не требует присутствия участников. Во-вторых, асинхронная передача позволяет использовать принцип коммутации сообщений (КС) до самых верхних протокрольных уровней семиуровневой модели, т.е. осуществить функционирование системы СОС при высокой степени неоднородности систем на нижних уровнях протоколов. Другой особенностью системы СОС является возможность эффективной двухсторонней (1:1) и многосторонней (1:N), (N:N) связей. Передача сообщений одновременно ко многим получателям обеспечивается с помощью специальных механизмов- формирования адресов на конверте или службе распределительных листов. Третья важная особенность- система СОС есть одна из главных составляющих системы автоматизации учреждений, обеспечивающая обмен сообщениями, генерируемыми, обрабатываемыми, передаваемыми, принимаемыми и архивируемыми с помощью электронных систем. По сравнению с классической системой почтовой связи ЭП на базе системы СОС обладает такими преимуществами, как высокая скорость доставки, возможность автоматизировать процессы обработки документов в учреждениях. Вместе с тем имеется ряд проблем, которые должны быть решены, если ЭП заменяет традиционную почту. В первую очередь, это проблемы надежности и защиты информации от несанкционированного доступа.

#### 1.2. БАЗОВЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОПИСАНИИ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ СООБЩЕНИЙ.

Адресный шлюз соединяет сети с различными пространствами адресов/имен. Обычно такие шлюзы включаются между сетями с одинаковыми протоколами нижних уровней, начиная с транспортного, но отличающимися правилами адресации и присвоения имен. Протокольный шлюз соединяет сети с различными протоколами на всех уровнях и обеспечивает преобразование сервисных элементов одной сети в сервисные элементы другой сети. Шлюз форматов обеспечивает преобразование форматов различных стандартов систем ЭП (Х.400, RFC-822, UUCP и др.), первичных кодов (ASCII, EBDIC, T.73) и т.д. Имя (идентификатор) однозначно определяет ресурс. Адрес определяет место расположения ресурса. Путь указывает, как найти ресурс.

### BACK