# Система Телетекс

Система Телетекс предназначена для поддержки офисного оборудования средствами обработки, хранения и передачи текстов. Она обеспечивает непосредственное сопряжение офисной техники с коммуникационной сетью. Система Телетекс позволяет снизить ошибочность принятой информации до 10-9 на знак, что делает её незаменимой при проведении банковских операций. Ввод и правка текста осуществляются с клавиатуры терминального устройства.

Основная работа - постраничная передача сообщений.

Стандартная скорость передачи по телефонным каналам составляет 2400 бит/с. Эффективная скорость передачи сообщений несколько ниже из-за высоких требований к кодированию, процедурам управления передачей и защиты от ошибок.

Структурой терминала Телетекс (рис. 1) предусмотрена параллельная работа печатающего устройства и устройства связи, соединённых функциональным интерфейсом (устройством стыка).

Pис. 1

Объем принимающей памяти зависит в основном от объема трафика (количества принятых сообщений). Если учесть, что каждому абоненту должен быть гарантирован прием сообщений, среднее число знаков на страницу вместе с контрольными знаками - 1500 при среднем объеме сообщения 1,5 страницы, а 20% ежесуточного трафика концентрируется в час наибольшей нагрузки, то объем принимающей памяти должен составлять:

12 Кбит для 5 исходящих и 5 входящих сообщений в сутки;

42 Кбит для 50 исходящих и 50 входящих сообщений в сутки;

74 Кбит для 100 входящих сообщений в день (исключительный случай).

Строка подтверждения вызова — после его прохождения и до передачи сообщения — гарантирует службе Телетекс установление соединения с требуемым абонентом.

Каждый терминал Телетекса имеет фактически два интерфейса - один для связи с оператором и другой для связи с транспортной системой дальней связи.

Структура терминала Телетекс включает две функциональные части, которые следует рассматривать отдельно (см. рис. 1:

локальную, включающую в себя все средства, необходимые для работы терминала в локальном режиме, например для печатания текстов и редактирования;

связную, позволяющую одному терминалу выйти на связь с другим терминалом.

По рекомендации ITU-T для Телетекса приемлемы сети трех видов: телефонная сеть общего пользования (ТФОП), сеть передачи данных с коммутацией каналов (ПДКК), сеть передачи данных с коммутацией пакетов (ПДКП).

Подготовленное сообщение (после установления соединения) поступает из памяти передающего терминала в память принимающего терминала с помощью системы передачи, после чего связь немедленно прекращается. Несомненно, что для этой цели сеть передачи данных с коммутацией каналов, предназначенная для передачи цифровых данных, является оптимальной.

Набор знаков системы Телетекс содержит набор буквенно-цифровых знаков и набор контрольных функций.

В перечне основного набора буквенно-цифровых данных насчитывается 304 знака, включающих 234 буквенных знака, 10 десятичных цифр, 5 денежных знаков, 18 знаков пунктуации, 7 арифметических знаков, 13 диакритических знаков, 22 различных смешанных символа.

В набор контрольных функций входят: пробел, перевод строки, возврат каретки, часть строк вниз, часть строк вверх, замена (подстановка) знака в случае ошибки, ввод контрольной последовательности и др.

Для кодирования знаков и контрольных функций телетекса выбрана восьмибитовая структура.

Кодирование для части основного набора буквенно-цнфровых знаков системы Телетекс представлено в табл. 1. Столбцы и строки пронумерованы от 0 до 15 так, что двоичная комбинация номера столбца соответствует четырём старшим битам (b8...b5), а номера строки – четырём младшим битам (b4...b1) восьмиэлементного представления знака. При записи кодовых комбинаций в двоичном виде младшие биты записываются справа. Так, букве Ф соответствует кодовая комбинация 11100110.

Таблица 1

Восьмиразрядный код системы Телетекс образован расширением кодовой таблицы международного семиразрядного кода МК-5 или отечественного кода КОИ-7, соответствующих рекомендации ITU V.З.

Таблица буквенно-цифровых символов Телетекс содержит основные и дополнительные наборы графических символов. Основной набор графических символов предназначен для международного обмена информацией и состоит из 52 строчных и прописных символов латинского алфавита, цифр, неалфавитных символов (денежных знаков, знаков пунктуации, арифметических знаков и др.). Дополнительный набор знаков предназначен для национального использования (столбцы 12...15).

В двух левых столбцах (0 и 1) размещаются символы управления, которые делятся на четыре класса: для связи, печати, управления устройствами терминала и разделения информации.