Учебный курс "ЭП в системе REX400"

## 2. Архитектура Х.400-системы.

#### 2.1. Модель системы обработки сообщений.

Рекомендации ITU-Т Х.400 определяют структуру функциональной модели системы обработки сообщений, описывает основные соотношения между компонентами СОС, службы и протоколы. Модель имеет многослойную структуру наподобие луковицы. На рис.2.1 представлена модель СОС, отвечающая рекомендациям ITU-T Х.400 1988 г. Внутренняя часть системы, получившая название Системы Пересылки Сообщений (СПС), состоит из узлов, называемых Агентами Пересылки Сообщений (АПС). Следующий слой состоит из систем, получивших название Агентов Пользователей (АП). Эти системы являются связующим процессом между пользователем и СОС, выполняя функции ввода сообщения от отправителя в СОС и доставки сообщения из СОС получателю, а также ряд функций, связанных с обработкой сообщений. Совокупность слоя АПС и слоя АП представляет собой Систему Обработки Сообщений (СОС). Внешний слой СОС образуется самими Пользователями, использующими СОС для обмена сообщениями. Все 3 слоя составляют Среду Обработки Сообщений. Рассмотрим более детально существо основных понятий, используемых для описания элементов модели системы. Пользователь, П (User), в контексте описания СОС может быть человеком или процессором. Агент Пользователя, АП (User Agent, UA)- прикладной процесс, обеспечивающий доступность служб Системы Пересылки Сообщений для пользователя. АП реализуется в виде прикладной программы, обеспечивающей создание, размещение сообщений в системе СПС, прием и архивацию сообщений. Каждый АП (и, следовательно, Пользователь) идентифицируется с помощью адреса и имени. АП может быть размещен в рабочей станции пользователя или в компьютере, находящемся внутри СПС. Система Пересылки Сообщений, СПС (Message Transfer System, MTS) пересылает сообщения от АП-Отправителя к АП-Получателю. Сообщения, пересылаемые в СПС, могут накапливаться в промежуточных узлах- АПС. Т.о., в СПС и , следовательно, в СОС, реализуется принцип коммутации сообщений на прикладном уровне, независимо от того, какие протоколы передачи имеют место на нижних уровнях эталонной модели ВОС. Агент Пересылки Сообщений, АПС (Message Transfer Agent, MTA) является узлом СПС и соответствует узлу в системе традиционной почты. АПС реализует механизм коммутации сообщений, включающий прием, накопление, определение маршрута дальнейшей передачи к другим объектам СПС. АПС проверяет правильность формата и наличие ошибок, а затем передает сообщение к следующему узлу АПС или к АП. АПС представляет собой компьютер с соответствующей прикладной программой. Блок Доступа в БД (Access Unit? AU). Спомощью БД пользователи, обычно входящие в состав других телематических служб (телекс, телетекст, факс и др.), получают доступ к СОС. Блок Доступа Физической Доставки, БДФД (Physical Delivery Access Unit, PDAU) устанавливает связь СОС с традиционной системой почтовой связи. Переход от электронной системы СОС к почтовой системе осуществляется путем получения твердой копии сообщения. Хранилища Сообщений, ХС (Message Store, MS). Учитывая, что персональный компьютер, наиболее широко применяемый пользователями в качестве рабочей станции, имеет ограниченную память, а также то, что он может использоваться для реализации АП или АПС, возникает необходимость в создании буферных накопителей достаточной емкости, роль которых и играют ХС.

#### Рис.2.1. Модель системы обработки сообщений в соответствии с рекомендациями МККТТ Х.400 1988 г.

#### 2.2. Способы физической реализации системы обработки сообщений.

Многослойная модель не содержит никаких предположений относительно способа физической реализации различных обьектов системы СОС. На рис.2.2а представлен вариант реализации АПС и двух АП в одном компьютере. В этом случае пользователи могут применять весьма простые терминалы, содержащие только клавиатуру и дисплей.

#### Рис.2.2а. Способ физической реализации системы обработки сообщений.

На рис.2.2б представлена СОС, в которой используется 2 компьютера, реализующие функции системы обработки сообщений. В правой части системы АП и АПС совмещены в одном компьютере, что позволяет пользователю применить простой терминал. Система в левой части содержит АПС и 1 или несколько ХС. В этом случае функции АП будут реализованы в терминале пользователя (ТП), который должен выполнить функции обработки сообщений. Для реализации этих функций необходимо использовать персональный компьютер.

#### Рис.2.2б. Способ физической реализации системы обработки сообщений.

На рис. 2.2в представлен вариант СОС, когда компьютерная система в левой части СОС реализует только функции АП (возможно, более чем одного). Система в правой части содержит все компоненты СОС- АПС, ХС и АП. Такой вариант позволяет подключать к системе обработки сообщений различные классы терминалов.

#### Рис.2.2в. Способ физической реализации системы обработки сообщений.

Представленные на рис.2.2 варианты не охватывают все возможные конфигурации СОС. Изображенные здесь структуры могут служить лишь иллюстрацией неограниченного числа вариантов организаций системы обработки сообщений.

#### 2.3. Структура сообщений.

Сообщения, передаваемые в СОС, состоят из конверта и содержания. В свою очередь, конверт состоит из адресов отправителя и получателя, а также служебных символов, используемых при доставке сообщения. Эти символы должны обеспечивать реализацию дополнительных услуг в рамках СОС (например, извещение о доставке сообщения). Содержательная часть сообщения- тело сообщения, состоящее из нескольких частей- страниц, не обрабатывается при прохождении через систему за исключением тех случаев, когда дополнительные услуги связаны с преобразованием формы сообщения (например, преобразование "текст- факсимильное изображение").

#### 2.4. База данных Х.400- имен и адресов и процесс передачи сообщений.

База данных Х.400- имен и адресов находится внутри системы СПС и состоит из справочника АП и общего справочника системы, реализуемого на отдельном компьютере. Общий справочник должен отвечать рекомендации ITU-T Х.500, определяющей справочную службу общего типа. Для того, чтобы передать сообщение, пользователь на своей рабочей станции составляет сообщение, используя местную прикладную программу АП, применяя соответствующие правила структурирования и обращаясь к хранящемуся у АП справочнику адресов. Сообщение с помощью АП "размещается" в СПС путем передачи к ближайшему АПС. АПС после накопления передает сообщение через последующие АПС, пока оно не поступит в АП получателя. АПС не меняет содержания сообщения за исключением тех случаев, когда необходимо преобразование форматов. Четкое разделение сообщения на 2 части- конверт и содержание, обеспечивают х.400- системам широкое применение в системах на базе коммутации сообщений.

### BACK